|  |
| --- |
| Schneider- 1 x Disjoncteur 4P 32A (A9F77432)- 1 x Disjoncteur 4P 50A (A9F77450)- 2 x Disjoncteur 2P 10A (A9F77210)- 1x Altistart 01 - démarreur progressif 22A (ATS01N222QN)- 1 x Altistart 01 - démarreur progressif 32A (ATS01N232QN)- 1 x Disjoncteur Moteur 17 – 23A (GV2ME21)- 1 x Disjoncteur Moteur 24 – 32A (GV2ME32)- 2 x contact auxiliaire - 1O+1F (GVAE11)- 2 x Relais de puissance (RXM4AB2P7) + Embase (RPZF4)- 2 x Relais de phase 380 (RM22TR33)- 2 x Relais à retard temporisé (A9E16065) |
| - 2 x Relais de Niveau + sondes- 2 x Horloge programmable numérique (Energical HPN2)- 2 x Multimètre Numérique (Tense EM-06)- 6 x Transformateur Courant (Tense ATM-40)- 2 x Commutateur 3 positions- 2 x Bouton Poussoir (DKLD DZ-6)- 10 x Lampe Témoin- 2 x Armoire 1000 x 600 x 300 |